**ANEXO VI - MODELO CARTA-PROPOSTA**

**Observação importante**:a carta-proposta deverá ser encaminhada pelo vencedor, com o preço devidamente ajustado ao valor de fechamento da operação. **Não é necessária a apresentação da carta-proposta como forma de ficha técnica, pois contraria a legislação vigente na medida em que o Pregoeiro toma conhecimento dos nomes dos participantes antes da fase competitiva do Pregão.**

À SAECIL - Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme.

Prezados Senhores,

Ref.: **Pregão Eletrônico nº. ../2024 – Carta-Proposta**.

**Identificação do proponente**

Razão Social:

CNPJ e Inscrição Estadual:

Responsável / Cargo: E-mail:

Carteira de Identidade e CPF:

Endereço e telefone: Agência e n°. da conta bancária:

Apresentamos nossa proposta para os itens abaixo discriminados, conforme o Edital e seus Anexos:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE 01 - Descrição e Quantidades** | | | | | |
| **Item** | **Descrição do Objeto** | **Unid.** | **Qtd.** | **Unit. (R$)** | **Total (R$)** |
| 01 | Extremidade 100mm em ferro fundido bolsa PBA x flange PN10, conforme ABNT7675, revestido interno e externo anticorrosivo com pintura betuminosa | pç | 20 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 02 | Extremidade 150mm em ferro fundido bolsa PBA x flange PN10, conforme ABNT7675, revestido interno e externo anticorrosivo com pintura betuminosa | pç | 14 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 03 | Extremidade 200mm em ferro fundido bolsa JGS x flange PN10, conforme ABNT7675, revestido interno e externo anticorrosivo com pintura betuminosa | pç | 12 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 04 | Extremidade 250mm em ferro fundido bolsa JGS x flange PN10, conforme ABNT7675, revestido interno e externo anticorrosivo com pintura betuminosa | pç | 02 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 05 | Extremidade 50mm em ferro fundido bolsa PBA x flange PN10, conforme ABNT7675, revestido interno e externo anticorrosivo com pintura betuminosa | pç | 02 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 06 | Junta gibault 100mm de ferro fundido, conforme ABNT7675, revestido interno e externo anticorrosivo com pintura betuminosa | pç | 06 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 07 | Junta gibault 50mm de ferro fundido, conforme ABNT7675, revestido interno e externo anticorrosivo com pintura betuminosa | pç | 02 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  | **Total (R$)** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| |  | | --- | | **LOTE 02 - Descrição e Quantidades** | | | | | | |
| **Item** | **Descrição do Objeto** | **Unid.** | **Qtd.** | **Unit. (R$)** | **Total (R$)** |
| 01 | Luva de correr ferro fundido, junta mecânica, DN=100mm conforme NBR 7677 e 7675, com os respectivos anéis de borracha, parafusos, porcas e arruelas galvanizadas conforme ASTM A 153 classe C, com bolsas, para canalizações sobre pressão ou gravitarias | pç | 14 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 02 | Luva de correr ferro fundido, junta mecânica, DN=150mm conforme NBR 7677 e 7675, com os respectivos anéis de borracha, parafusos, porcas e arruelas galvanizadas conforme ASTM A 153 classe C, com bolsas, para canalizações sobre pressão ou gravitarias | pç | 20 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 03 | Luva de correr ferro fundido, junta mecânica, DN=200mm conforme NBR 7677 e 7675, com os respectivos anéis de borracha, parafusos, porcas e arruelas galvanizadas conforme ASTM A 153 classe C, com bolsas, para canalizações sobre pressão ou gravitarias | pç | 28 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 04 | Luva de correr ferro fundido, junta mecânica, DN=250mm conforme NBR 7677 e 7675, com os respectivos anéis de borracha, parafusos, porcas e arruelas galvanizadas conforme ASTM A 153 classe C, com bolsas, para canalizações sobre pressão ou gravitarias | pç | 18 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 05 | Luva de correr ferro fundido, junta mecânica, DN=300mm conforme NBR 7677 e 7675, com os respectivos anéis de borracha, parafusos, porcas e arruelas galvanizadas conforme ASTM A 153 classe C, com bolsas, para canalizações sobre pressão ou gravitarias | pç | 06 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  | **Total (R$)** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **LOTE 03 - Descrição e Quantidades** | | | | | |
| **Item** | **Descrição do Objeto** | **Unid.** | **Qtd.** | **Unit. Estim. (R$)** | **Total Estim. (R$)** |
| 01 | Redução 100mm x 50mm concêntrica de ferro fundido dúctil flange x flange PN10, revestimento interno e externo com pintura betuminosa, conforme ASTM A 153 classe C | pç | 12 | **Unit. (R$)** | **Total (R$)** |
| 02 | Redução 150mm x 100mm concêntrica de ferro fundido dúctil flange x flange PN10, revestimento interno e externo com pintura betuminosa, conforme ASTM A 153 classe C | pç | 08 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 03 | Redução 200mm x 100mm concêntrica de ferro fundido dúctil flange x flange PN10, revestimento interno e externo com pintura betuminosa, conforme ASTM A 153 classe C | pç | 06 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 04 | Redução 200mm x 150mm concêntrica de ferro fundido dúctil flange x flange PN10, revestimento interno e externo com pintura betuminosa, conforme ASTM A 153 classe C | pç | 06 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 05 | Redução 250mm x 100mm concêntrica de ferro fundido dúctil flange x flange PN10, revestimento interno e externo com pintura betuminosa, conforme ASTM A 153 classe C | pç | 02 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | | | | **Total (R$)** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**VALOR GLOBAL: R$ ......................................................................**

**CONDIÇÕES GERAIS:**

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

O prazo de execução de todo o objeto ocorre de acordo com a necessidade do (órgão) e determinado no Anexo I (Termo de Referência) do Edital.

O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias à execução do objeto, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

**Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias.

(local e data)

(assinatura e carimbo da proponente/representante legal da empresa)