**ANEXO I**

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**1 – OBJETO: ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES**

**1.1** – Aquisição de materiais de alvenaria e ferragens para serem utilizados em manutenções preventivas, corretivas e novas obras desta Autarquia, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades abaixo:

|  |
| --- |
| **LOTE 01** |
| **Item** | **Descrição objeto** | **Unidade** | **Quantidade** | **Valor****Unitário****Estimado** | **Valor Total****Estimado** |
| **01** | Areia normal (lavada) tipo média/grossa, de granulometria 1,2 mm a 0,6 mm | m³ | 300 | R$ 104,90 | R$ 31.470,00 |
| **02** | Areia normal (lavada) tipo fina para reboco | m³ | 30 | R$ 68,93 | R$ 2.067,90 |
| **Valor Total Estimado para o Lote 01: R$ 33.537,90****(trinta e três mil quinhentos e trinta e sete reais e noventa centavos)** |
| **Lote para participação EXCLUSIVA de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte** |

|  |
| --- |
| **LOTE 02** |
| **Item** | **Descrição objeto** | **Unidade** | **Quantidade** | **Valor****Unitário****Estimado** | **Valor Total****Estimado** |
| **01** | Arame recozido fio 18 | kg | 100 | R$ 29,99 | R$ 2.999,00 |
| **02** | Cimento Portland CP II NBR 11578 – sacos de 50 Kg          | Unidade | 1.200 | R$ 35,42 | R$ 42.504,00 |
| **03** | Tijolo cerâmico maciço, dimensões externas 5x10x20cm | Unidade | 8.000 | R$ 0,50 | R$ 4.000,00 |
| **Valor Total Estimado para o Lote 02: R$ 49.503,00 (quarenta e nove mil, quinhentos e três reais)** |

|  |
| --- |
| **LOTE 03** |
| **Item** | **Descrição objeto** | **Unidade** | **Quantidade** | **Valor****Unitário****Estimado** | **Valor Total****Estimado** |
| **01** | Bloco de concreto estrutural, NBR 6136, dimensões: 14cmx19cmx39cm | Unidade | 1.000 | R$ 3,60 | R$ 3.600,00 |
| **02** | Bloco de concreto estrutural, NBR 6136, dimensões: 19cmx19cmx39cm | Unidade | 2.000 | R$ 3,77 | R$ 7.540,00 |
| **03** | Bloco de concreto estrutural curvo, NBR 6136, dimensões: 14cmx19cmx39cm | Unidade | 1.000 | R$ 2,94 | R$ 2.940,00 |
| **04** | Meio bloco de concreto vedação, dimensões: 19cmx19cmx19cm | Unidade | 1.000 | R$ 3,10 | R$ 3.100,00 |
| **05** | Canaleta de concreto estrutural, NBR 6136, dimensões: 14cmx19cmx39cm | Unidade | 1.000 | R$ 3,56 | R$ 3.560,00 |
| **06** | Canaleta de concreto estrutural, NBR 6136, dimensões: 19cmx19cmx39cm. | Unidade | 1.000 | R$ 3,96 | R$ 3.960,00 |
| **Valor Total Estimado para o Lote 03: R$ 24.700,00 (vinte e quatro mil e setecentos reais)** |

|  |
| --- |
| **LOTE 04** |
| **Item** | **Descrição objeto** | **Unidade** | **Quantidade** | **Valor****Unitário****Estimado** | **Valor Total****Estimado** |
| **01** | Ferro redondo, com as seguintes características: - aplicação: construção civil, manufatura de armações para concreto; - material: aço CA-50, conforme NBR 7480; - tipo: redondo; - diâmetro:3/8"; - comprimento: 12 metros, +/- 1%; marcação: conforme NBR 7480. **Nota:** O material deve ser entregue dobrado ao meio e em feixes de aproximadamente 10 barras. | Unidade | 200 | R$ 80,85 | R$ 16.170,00 |
| **02** | Ferro redondo, com as seguintes características: - aplicação: construção civil, manufatura de armações para concreto; - material: aço CA-50, conforme NBR 7480; - tipo: redondo; - diâmetro: 1/4"; - comprimento: 12 metros, +/- 1%; -marcação: conforme NBR 7480. **Nota:** O material deve ser entregue dobrado ao meio e em feixes de aproximadamente 10 barras | Unidade | 50 | R$ 39,74 | R$ 1.987,00 |
| **03** | Ferro redondo, com as seguintes características: - aplicação: construção civil, manufatura de armações para concreto; - material: aço CA-50, conforme NBR 7480; - tipo: redondo; - diâmetro: 5/16"; - comprimento: 12 metros, +/- 1%; -marcação: conforme NBR 7480. **Nota:** O material deve ser entregue dobrado ao meio e em feixes de aproximadamente 10 barras | Unidade | 40 | R$ 58,85 | R$ 2.354,00 |
| **04** | Ferro redondo, com as seguintes características: - aplicação: construção civil, manufatura de armações para concreto; - material: aço CA-50, conforme NBR 7480; - tipo: redondo; - diâmetro: 1/2"; - comprimento: 12 metros, +/- 1%; -marcação: conforme NBR 7480. **Nota:** O material deve ser entregue dobrado ao meio e em feixes de aproximadamente 10 barras | Unidade | 200 | R$ 134,52 | R$ 26.904,00 |
| **05** | Ferro redondo, com as seguintes características: - aplicação: construção civil, manufatura de armações para concreto; - material: aço CA-50, conforme NBR 7480; - tipo: redondo; - diâmetro: 3/16"; - comprimento: 12 metros, +/- 1%; -marcação: conforme NBR 7480. **Nota:** O material deve ser entregue dobrado ao meio e em feixes de aproximadamente 10 barras | Unidade | 30 | R$ 22,77 | R$ 683,10 |
| **06** | Tela de aço 15x15, diâmetro 3/16”, 3x2 metros | Unidade | 100 | R$ 138,83 | R$ 13.883,00 |
| **Valor Total Estimado para o Lote 04: R$ 61.981,10** **(sessenta e um mil novecentos e oitenta e um reais e dez centavos)** |

**JUSTIFICATIVA REFERENTE AO OBJETO SOLICITADO:** Para manutenções preventivas, corretivas e novas obras desta Autarquia.

**2 – CONDIÇÕES GERAIS**

**2.1 – LOCAL E PRAZOS DE FORNECIMENTO:** Os materiais objeto da presente licitação deverão ser entregues no Almoxarifado da SAECIL, sito à Rua Siqueira Campos, esquina com Rua Prestes Maia (Reservatório Santana), Leme, São Paulo. Os materiais contidos neste termo serão fornecidos parceladamente, no prazo máximo de 3 (três) dias a contar da data de recebimento da solicitação emitida pelo Departamento de Compras da SAECIL, durante o prazo de vigência desta contratação, correndo o frete, a carga e a descarga, inclusive o uso de EPIs, por conta e risco da CONTRATADA.

**2.2 –** **FISCALIZAÇÃO:** A SAECIL exercerá fiscalização e conferência no ato do recebimento dos referidos materiais, fazendo observações quando necessárias.

**2.3 –** **CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO:** Os materiais fornecidos somente serão recebidos estando em conformidade com o solicitado e atendendo as demais especificações e exigências deste Termo de Referência, do contrato correspondente, e após atestados pelo fiscal designado. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil dos materiais, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

**2.4 –** **GARANTIA:** Os Itens dos Lotes 02, 03 e 04 deverão ter garantia contra defeitos de fabricação com prazo mínimo de 12 meses. Possíveis reclamações relativas ao estado dos produtos serão dirigidas por escrito à contratada após a data de entrega. A responsabilidade da contratada abrangerá a substituição do produto.

**2.5** **– DISPOSIÇÕES FINAIS:** A SAECIL, a qualquer tempo, poderá solicitar esclarecimentos ou confirmações de dados e elementos técnicos constantes da proposta. Os materiais acima descritos serão fornecidos parceladamente de acordo com as necessidades da SAECIL pela contratada.

Leme, 26 de agosto de 2021.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adilson José de Godoi

Divisão Técnica Operacional

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mauricio Rodrigues Ramos

Diretor–Presidente