**ANEXO VI**

**MODELO CARTA-PROPOSTA**

**Observação importante**:a carta-proposta deverá ser encaminhada pelo vencedor, com o preço devidamente ajustado ao valor de fechamento da operação. **Não é necessária a apresentação da carta-proposta como forma de ficha técnica, pois contraria a legislação vigente na medida em que o Pregoeiro toma conhecimento dos nomes dos participantes antes da fase competitiva do Pregão.**

À SAECIL - Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme.

Prezados Senhores,

Ref.: **Pregão Eletrônico nº. ../20.. – Carta-Proposta**.

**Identificação do proponente**

Razão Social:

CNPJ e Inscrição Estadual:

Responsável / Cargo: E-mail:

Carteira de Identidade e CPF:

Endereço e telefone: Agência e n°. da conta bancária:

Apresentamos nossa proposta para os Lote(s) e Itens abaixo discriminados, conforme o Edital e seus Anexos:

|  |
| --- |
| **LOTE 01** |
| **Item** | **Descrição objeto** | **Unidade** | **Quantidade** | **Valor Unitário**  | **Valor Total** |
| **1** | Areia normal (lavada) tipo média/grossa, de granulometria 1,2 mm a 0,6 mm | **m³** | 300 | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - |
| **2** | Areia normal (lavada) tipo fina para reboco | **m³** | 30 | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - |
| **Valor Total para o Lote 01: R$ ................................................** |

|  |
| --- |
| **LOTE 02** |
| **Item** | **Descrição objeto** | **Unidade** | **Quantidade** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| **1** | Arame recozido fio 18 | kg | 100 | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - |
| **2** | Cimento Portland CP II NBR 11578 – sacos de 50 Kg  | Unidade | 1.500 | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - |
| **3** | Cal de pintura, NBR 7175 – sacos 08 Kg | Unidade  | 200 | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - |
| **4** | Tijolo cerâmico maciço, dimensões externas 5x10x20cm | Unidade | 5.000 | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - |
| **Valor Total para o Lote 02: R$ ................................................** |

|  |
| --- |
| **LOTE 03** |
| **Item** | **Descrição objeto** | **Unidade** | **Quantidade** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| **1** | Bloco de concreto estrutural, NBR 6136, dimensões: 14cmx19cmx39cm | Unidade | 1.200 | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - |
| **2** | Bloco de concreto estrutural, NBR 6136, dimensões: 19cmx19cmx39cm | Unidade | 1.700 | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - |
| **3** | Bloco de concreto estrutural curvo, NBR 6136, dimensões: 14cm x 19cm x 39cm | Unidade | 1.000 | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - |
| **4** | Meio bloco de concreto vedação, dimensões: 19cmx19cmx19cm | Unidade | 1.000 | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - |
| **5** | Canaleta de concreto estrutural, NBR 6136, dimensões: 14cmx19cmx39cm | Unidade | 1.000 | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - |
| **6** | Canaleta de concreto estrutural, NBR 6136, dimensões: 19cmx19cmx39cm | Unidade | 1.000 | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - |
| **Valor Total para o Lote 03: R$ ................................................** |

|  |
| --- |
| **LOTE 04** |
| **Item** | **Descrição objeto** | **Unidade** | **Quantidade** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| **1** | Ferro redondo, com as seguintes características: aplicação: construção civil, manufatura de armações para concreto; material: aço CA-50, conforme NBR 7480; tipo: redondo; diâmetro: 3/8"; comprimento: 12 metros, +/- 1%; marcação: conforme NBR 7480. Nota: O material deve ser entregue dobrado ao meio e em feixes de aproximadamente 10 barras. | Unidade | 250 | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - |
| **2** | Ferro redondo, com as seguintes características: aplicação: construção civil, manufatura de armações para concreto; material: aço CA-50, conforme NBR 7480; tipo: redondo; diâmetro: 1/4"; comprimento: 12 metros, +/- 1%; marcação: conforme NBR 7480. Nota: O material deve ser entregue dobrado ao meio e em feixes de aproximadamente 10 barras | Unidade | 50 | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - |
| **3** | Ferro redondo, com as seguintes características: aplicação: construção civil, manufatura de armações para concreto; material: aço CA-50, conforme NBR 7480; tipo: redondo; - diâmetro: 5/16"; comprimento: 12 metros, +/- 1%; marcação: conforme NBR 7480. Nota: O material deve ser entregue dobrado ao meio e em feixes de aproximadamente 10 barras. | Unidade | 40 | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - |
| **4** | Ferro redondo, com as seguintes características: aplicação: construção civil, manufatura de armações para concreto; material: aço CA-50, conforme NBR 7480; tipo: redondo; diâmetro: 1/2"; comprimento: 12 metros, +/- 1%; marcação: conforme NBR 7480. Nota: O material deve ser entregue dobrado ao meio e em feixes de aproximadamente 10 barras. | Unidade | 250 | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - |
| **5** | Ferro redondo, com as seguintes características: aplicação: construção civil, manufatura de armações para concreto; material: aço CA-50, conforme NBR 7480; tipo: redondo; diâmetro: 3/16"; comprimento: 12 metros, +/- 1%; marcação: conforme NBR 7480. Nota: O material deve ser entregue dobrado ao meio e em feixes de aproximadamente 10 barras. | Unidade | 30 | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - |
| **6** | Tela de aço 15x15, diâmetro 3/16”, 3x2 metros | Unidade  | 100 | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - |
| **Valor Total para o Lote 04: R$ ...............................................** |

**VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ ......................................................................**

**CONDIÇÕES GERAIS:**

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

O prazo para fornecimento do objeto ocorrerá de acordo com a necessidade do (órgão) e determinado no Anexo I (Termo de Referência) do Edital.

O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias à execução do objeto, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

**Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias.

(local e data)

(assinatura e dados da proponente/representante legal da empresa)