**ANEXO VI**

**MODELO CARTA-PROPOSTA**

**Observação importante**:a carta-proposta deverá ser encaminhada pelo vencedor, com o preço devidamente ajustado ao valor de fechamento da operação. **Não é necessária a apresentação da carta-proposta como forma de ficha técnica, pois contraria a legislação vigente na medida em que o Pregoeiro toma conhecimento dos nomes dos participantes antes da fase competitiva do Pregão.**

À SAECIL - Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme.

Prezados Senhores,

Ref.: **Pregão Eletrônico nº. ../20.. – Carta-Proposta**.

**Identificação do proponente**

Razão Social:

CNPJ e Inscrição Estadual:

Responsável / Cargo: E-mail:

Carteira de Identidade e CPF:

Endereço e telefone: Agência e n°. da conta bancária:

Apresentamos nossa proposta para os itens abaixo discriminados, conforme o Edital e seus Anexos:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE 01** | | | | | |
| **Item** | **Descrição do objeto** | **Unidade** | **Quantidade** | **Valor Unitário (R$)** | **Valor Total (R$)** |
| 1 | **Caminhão trucado 6x2, novo, ano de fabricação e mo­delo mínimo 2025/25, na cor branca;**  - Motor eletrônico a diesel, turbo intercooler de 6 cilindros em linha, potência mínima de 270 CV;  - Caixa de mudanças de marchas (manual, automática ou automatizada) com no mínimo 6 à frente e 1 à ré;  - Cabine curta em chapa de aço, com assentos para 3 ocupantes;  - Com entre eixo de 4,775mm a 4.900mm (Ajuste caso necessário a encargo da Contratada);  - Peso bruto total (PBT) homologado de 23.000 kg;  - Freios: Sistema ABS, freio de estacionamento pneumá­tico, freio motor;  - Direção hidráulica ou elétrica;  - Com tanque de combustível com capacidade mínima de 200 litros;  - Ar condicionado;  - Pneus de no mínimo 275/80 R22,5;  - Com equipamentos e acessórios obrigatórios exigidos pela CNT (cinto de segurança, estepe, chave de rodas, macaco, triangulo entre outros);  - Demais itens obrigatórios por Lei;  - Com garantia total de fábrica de 01 (um) ano, contados a partir da data do recebimento definitivo do objeto, sem limite de quilometragem. | un. | 01 | R$ ............... | R$ ............... |
| **Valor Total do Lote 01: R$ ............................** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE 02** | | | | | |
| **Item** | **Descrição do objeto** | **Unidade** | **Quantidade** | **Valor Unitário (R$)** | **Valor Total (R$)** |
| 01 | **Caminhão toco 4x2, novo, ano de fabricação e modelo mínimo 2025/25, na cor branca:**  - Motor eletrônico à diesel, turbo intercooler de 6 cilindros em linha, potência mínima de 255 CV;  - Caixa de mudanças de marchas (manual, automática ou automatizada) com no mínimo 6 à frente e 1 à ré;  - Cabine curta em chapa de aço, com assentos para 3 ocupantes;  - Com entre eixo de 4800mm a 4900mm (Ajuste caso necessário sob responsabilidade da Contratada);  - Peso bruto total (PBT) homologado de 16.000 kg;  - Freios: Sistema ABS, freio de estacionamento pneumá­tico, freio motor;  - Direção hidráulica ou elétrica;  - Com tanque de combustível com capacidade mínima de 200 litros;  - Ar condicionado;  - Pneus de no mínimo 275/80 R22,5;  - Com equipamentos e acessórios obrigatórios exigidos pela CNT (cinto de segurança, estepe, chave de rodas, macaco, triangulo entre outros);  - Demais itens obrigatórios por Lei;  - Com garantia total de fábrica de 01 (um) ano, contada a partir da data do recebimento definitivo do objeto, sem limite de quilometragem. | un. | 01 | R$ ............... | R$ ............... |
| 02 | **Caminhão toco 4x2, novo, ano de fabricação e modelo mínimo 2025/25, na cor branca:**  - Motor eletrônico à diesel, turbo intercooler de 6 cilindros em linha, potência mínima de 255 CV;  - Caixa de mudanças de marchas (manual, automática ou automatizada) com no mínimo 6 à frente e 1 à ré;  - Cabine curta em chapa de aço, com assentos para 3 ocupantes;  - Com entre eixo de 3.500mm (Ajuste caso necessário sob responsabilidade da Contratada);  - Peso bruto total (PBT) homologado de 16.000 kg;  - Freios: Sistema ABS, freio de estacionamento pneumático, freio motor;  - Direção hidráulica ou elétrica;  - Com tanque de combustível com capacidade mínima de 200 litros;  - Ar condicionado;  - Pneus de no mínimo 275/80 R22,5;  - Com equipamentos e acessórios obrigatórios exigidos pela CNT (cinto de segurança, estepe, chave de rodas, macaco, triangulo entre outros);  - Demais itens obrigatórios por Lei;  - Com garantia total de fábrica de 01 (um) ano, contada a partir da data do recebimento definitivo do objeto, sem limite de quilometragem. | un. | 01 | R$ ............... | R$ ............... |
| **Valor Total do Lote 02: R$ ............................** | | | | | |

**VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ ......................................................................**

**CONDIÇÕES GERAIS:**

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

O prazo de fornecimento e entrega do objeto ocorre de acordo com o determinado no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.

O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias à execução do objeto, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

**Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias.

(local e data)

(assinatura e carimbo da proponente/representante legal da empresa)