**ANEXO VI**

**MODELO CARTA-PROPOSTA**

**Observação importante**:a carta-proposta deverá ser encaminhada pelo vencedor, com o preço devidamente ajustado ao valor de fechamento da operação. **Não é necessária a apresentação da carta-proposta como forma de ficha técnica, pois contraria a legislação vigente na medida em que o Pregoeiro toma conhecimento dos nomes dos participantes antes da fase competitiva do Pregão.**

À SAECIL - Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme.

Prezados Senhores,

Ref.: **Pregão Eletrônico nº. ../20.. – Carta-Proposta**.

**Identificação do proponente**

Razão Social:

CNPJ e Inscrição Estadual:

Responsável / Cargo: E-mail:

Carteira de Identidade e CPF:

Endereço e telefone: Agência e n°. da conta bancária:

Apresentamos nossa proposta para os itens abaixo discriminados, conforme o Edital e seus Anexos:

|  |
| --- |
| **LOTE 01** |
| **Item** | **Descrição do objeto** | **Unidade** | **Quantidade** | **Valor Unitário (R$)** | **Valor Total (R$)** |
| 1 | Hidrômetro unijato Q3 (vazão permanente) = 1,0 m³/h, com sistema de transmissão magnética, com vazões: Q1 (vazão mínima) = 12 L/h, Q2 (vazão de transição) = 20 L/h e Q4 (vazão de sobrecarga) = 1,25 m³/h, DN (diâmetro nominal) = 20 mm (3/4"), máxima perda de carga = 0,1 Mpa, IDM NBR 15.538/2023 ≥ 85%, range = R80 ou superior, comprimento de 115 mm (sem as conexões), relojoaria tipo seca, giratória com ou sem fim de curso, com inclinação de 45 graus, que tenha proteção IP68 com a finalidade de reduzir o embaçamento da cúpula, cúpula de vidro alta resistência, medidores fabricados utilizando uma liga de no mínimo 60% de cobre. Resistência mecânica e química adequada para sua utilização e inalteradas pelas variações de temperaturas e pressões de serviço. As roscas devem ser protegidas por capa plástica. Pintura epóxi na cor azul com logotipo da SAECIL impresso na relojoaria e acompanhado das respectivas arruelas de borracha. Proteção por blindagem nível II que evite ações de campos magnéticos externos ao medidor. A fabricação e os ensaios deverão ser em conformidade com a Portaria Inmetro nº. 155/2022.Obs.: Cota Principal – Item aberto para a participação de todos os interessados. | unidade | 13.500 |  R$ ............... |  R$ ............... |
| **Valor total do Lote 01: R$ ............................** |

|  |
| --- |
| **LOTE 02** |
| **Item** | **Descrição do objeto** | **Unidade** | **Quantidade** | **Valor Unitário (R$)** | **Valor Total (R$)** |
| 1 | Hidrômetro unijato Q3 (vazão permanente) = 1,0 m³/h, com sistema de transmissão magnética, com vazões: Q1 (vazão mínima) = 12 L/h, Q2 (vazão de transição) = 20 L/h e Q4 (vazão de sobrecarga) = 1,25 m³/h, DN (diâmetro nominal) = 20 mm (3/4"), máxima perda de carga = 0,1 Mpa, IDM NBR 15.538/2023 ≥ 85%, range = R80 ou superior, comprimento de 115 mm (sem as conexões), relojoaria tipo seca, giratória com ou sem fim de curso, com inclinação de 45 graus, que tenha proteção IP68 com a finalidade de reduzir o embaçamento da cúpula, cúpula de vidro alta resistência, medidores fabricados utilizando uma liga de no mínimo 60% de cobre. Resistência mecânica e química adequada para sua utilização e inalteradas pelas variações de temperaturas e pressões de serviço. As roscas devem ser protegidas por capa plástica. Pintura epóxi na cor azul com logotipo da SAECIL impresso na relojoaria e acompanhado das respectivas arruelas de borracha. Proteção por blindagem nível II que evite ações de campos magnéticos externos ao medidor. A fabricação e os ensaios deverão ser em conformidade com a Portaria Inmetro nº. 155/2022.Obs.: Cota Reservada (10% do total original do objeto) - EXCLUSIVA para a participação de Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP). | unidade | 1.500 |  R$ ............... |  R$ ............... |
| **Valor total do Lote 02: R$ ............................** |

**VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ ......................................................................**

**CONDIÇÕES GERAIS:**

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

O prazo de fornecimento do objeto ocorre de acordo com a necessidade do (órgão) e determinado no Anexo I (Termo de Referência) do Edital.

O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias à execução do objeto, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

**Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias.

(local e data)

(assinatura e carimbo da proponente/representante legal da empresa)