**ANEXO VI**

**MODELO CARTA-PROPOSTA**

**Observação importante**:a carta-proposta deverá ser encaminhada pelo vencedor, com o preço devidamente ajustado ao valor de fechamento da operação. **Não é necessária a apresentação da carta-proposta como forma de ficha técnica, pois contraria a legislação vigente na medida em que o Pregoeiro toma conhecimento dos nomes dos participantes antes da fase competitiva do Pregão.**

À SAECIL - Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme.

Prezados Senhores,

Ref.: **Pregão Eletrônico nº. ../20.. – Carta-Proposta**.

**Identificação do proponente**

Razão Social:

CNPJ e Inscrição Estadual:

Responsável / Cargo: E-mail:

Carteira de Identidade e CPF:

Endereço e telefone: Agência e n°. da conta bancária:

Apresentamos nossa proposta para os itens abaixo discriminados, conforme o Edital e seus Anexos:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE** | | | | | |
| **Item** | **Descrição do objeto** | **Unidade** | **Quantidade** | **Valor Unitário (R$)** | **Valor Total (R$)** |
| 1 | Veículo tipo VUC (Veículo Urbano de Carga), carga, caminhonete, porte médio, novo, zero quilometro, sem uso, no chassi, PBT (Peso Bruto Total) não podendo ser superior a 3.500 quilos, no mínimo ano/modelo 2024/2025, na cor branca, com especificações mínimas abaixo:  **Referências:** Hyundai HR GL – 2.5 Turbo Diesel 4x4 / KIA Bongo UK2500 HD SC 4WD.  **Dimensões**  - Altura mínima: 1965 mm  - Comprimento mínimo: 4825 mm  - Bitola traseira mínima: 1420 mm  - Largura: 1740 mm  - Distância entre eixos mínima: 2415 mm  - Capacidade de carga no chassi mínima: 1800 kg  - Bitola dianteira mínima: 1485 mm  - Mínimo de 03 (três) ocupantes  - Configuração: chassi-cabine  - Portas: 02  - Porte: médio  - Peso Bruto Total (PBT) de até 3.500 kg  **Freios**  - Dianteiros: Disco ventilado  - Traseiros: Tambor  - Freios ABS  **Direção**  - Hidráulica ou elétrica  - Rodas no mínimo aro 15  **Motor**  - Cilindros: 4 em linha  - Aspiração: Turbo compressor  - Alimentação: Injeção direta  - Combustível: Óleo Diesel  - Instalação: Dianteiro  - Potência mínima: 130 cv  **Transmissão**  - Embreagem com acionamento hidráulico  - Câmbio: Manual de 6 marchas  - Tração: 4x2 ou 4x4  **Suspensão**  - Dianteira: Independente, braços sobrepostos  - Traseira: Eixo rígido com feixe de molas  **Conforto**  - Ar condicionado  - Vidro com comando elétrico  **Equipamentos de Segurança**  - Airbags frontais  - Freios ABS  - Controle de estabilidade  - Cinto de três pontos para todos os ocupantes  - Barras de proteção contra impactos laterais  - Alerta de frenagem de emergência  - Alerta de cinto de segurança  - Equipamentos e acessórios obrigatórios exigidos pela CNT (cinto de segurança, estepe, chave de rodas, triângulo, entre outros)  - Demais itens obrigatórios por Lei.  - Com garantia total de fábrica durante o prazo mínimo de 03 (três) anos, ou 50.000 km, contados a partir da data do recebimento definitivo do objeto. | un. | 02 | R$ ............... | R$ ............... |

**VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ ......................................................................**

**CONDIÇÕES GERAIS:**

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

O prazo de fornecimento e entrega do objeto ocorre de acordo com o determinado no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.

O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias à execução do objeto, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

**Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias.

(local e data)

(assinatura e carimbo da proponente/representante legal da empresa)