**ANEXO VI - MODELO CARTA-PROPOSTA**

**Observação importante**:a carta-proposta deverá ser encaminhada pelo vencedor, com o preço devidamente ajustado ao valor de fechamento da operação. **Não é necessária a apresentação da carta-proposta como forma de ficha técnica, pois contraria a legislação vigente na medida em que o Pregoeiro toma conhecimento dos nomes dos participantes antes da fase competitiva do Pregão.**

À SAECIL – Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme.

Prezados Senhores,

Ref.: **Pregão Eletrônico nº. ../.... – Carta-Proposta**.

**Identificação do proponente**

Razão Social:

CNPJ e Inscrição Estadual:

Responsável / Cargo: E-mail:

Carteira de Identidade e CPF:

Endereço e telefone: Agência e n°. da conta bancária:

Apresentamos nossa proposta para o objeto, em conformidade com o Edital e seus Anexos:

Contratação de empresa especializada para serviços de recapagem de pneus para os veículos pertencentes à frota desta Autarquia, incluindo mão-de-obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços, conforme especificações, quantidades e exigências.

**Lote 01**

**Pneus de uso rodoviários (caminhões)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição do objeto** | **Unidade** | **Quantidade** | **Valor****Unitário** | **Valor** **Total** |
| **01** | Serviço para fazer recapagem em pneu medida 1000 x 20 Comum, a frio (banda pré-moldada), tipo Borrachudo, com profundidade de sulco de no mínimo 14mm. | Unidade | 08 | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| **02** | Serviço para fazer recapagem em pneu medida 1000 x 20 Radial, a frio (banda pré-moldada), tipo Misto, com profundidade de sulco de no mínimo 13mm. | Unidade | 30 | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| **03** | Serviço para fazer recapagem em pneu medida 215/75 R17,5, a frio (banda pré-moldada), tipo Borrachudo, com profundidade de sulco de no mínimo 12,5mm. | Unidade | 16 | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| **04** | Serviço para fazer recapagem em pneu medida 275/80 R22,5, a frio (banda pré-moldada), Tipo Misto, com profundidade de sulco de no mínimo 13mm. | Unidade | 70 | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| **05** | Serviço para fazer recapagem em pneu medida 275/80 R22,5, a frio (banda pré-moldada), tipo Borrachudo, com profundidade de sulco de no mínimo 16mm. | Unidade | 50 | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| **06** | Serviço para fazer recapagem em pneu medida 295/80 R22,5, a frio (banda pré-moldada), Tipo Misto, com profundidade de sulco de no mínimo 13mm. | Unidade | 20 | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| **Valor Total para o Lote 01: R$ ..............................** |

**Lote 02**

**Pneus de uso agrícola, fora de estrada (tratores e retroescavadeiras)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição do objeto** |  **Unidade** | **Quantidade** | **Valor****Unitário** | **Valor Total** |
| **01** | Serviço para recapagem em pneu medida 19,5 x 24 – Tipo de desenho G2 | Unidade | 08 | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| **02** | Serviço para recapagem em pneu medida 17,5 x 25 – Tipo de desenho G2 | Unidade | 08 | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| **03** | Serviço de recapagem em pneu medida 14.9 x 28 – Tipo de desenho G2 | Unidade | 02 | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| **04** | Serviço de recapagem em pneu medida 18.4 x 30 – Tipo de desenho G2 | Unidade | 02 | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| **Valor Total para o Lote 02: R$ .............................** |

**CONDIÇÕES GERAIS:**

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

O prazo e condições de execução do objeto ocorrem de acordo com o determinado no Anexo I (Termo de Referência) do Edital.

Os preços propostos acima contemplam todas as despesas necessárias à execução do objeto, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, etc.), cotados separados e incidentes sobre a execução.

**Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias.

(local e data)

(assinatura e carimbo da proponente/representante legal da empresa)