**ANEXO VI**

**MODELO**

**CARTA-PROPOSTA**

**Observação importante**:a carta-proposta deverá ser encaminhada pelo vencedor, com o preço devidamente ajustado ao valor de fechamento da operação. **Não é necessária a apresentação da carta-proposta como forma de ficha técnica, pois contraria a legislação vigente na medida em que o Pregoeiro toma conhecimento dos nomes dos participantes antes da fase competitiva do Pregão.**

À SAECIL – Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme.

Prezados Senhores,

**Ref.:** **Pregão Eletrônico nº. ../.... – Carta-Proposta**.

**Identificação do proponente**

Razão Social:

CNPJ e Inscrição Estadual:

Responsável/Cargo: E-mail:

Carteira de Identidade e CPF:

Endereço e telefone: Agência e n°. da conta bancária:

Apresentamos nossa proposta para os Lotes e itens abaixo discriminados, conforme o Edital e seus Anexos:

**\*Informar as marcas e especificações dos itens ofertados.**

|  |
| --- |
| **Lote 01** |
| **Item** | **Descrição do objeto** | **Unidade** | **Quantidade** | **Valor unitário** | **Valor total** |
| **01** | Óleo lubrificante para motores diesel, viscosidade SAE 15W40, classificação API CH-4/SL e ACEA E2-96/B2-98/B3-98/B4-02.**Referência:** Petronas Urania 15w40 Ch-4 Mineral, similar ou superior.Embalagem em balde 20 litros. | BD | 60 | R$ .......... | R$ .......... |
| **02** | Óleo lubrificante para motores diesel, viscosidade SAE 15W40, Classificação: API CI-4/SL, ACEA E7-12.**Referência:** Petronas Urania 3000 SE (Força Extrema) – API CI-4 /ACEA E7, similar ou superior. Embalagem em balde de 20 litros. | BD | 60 | R$ .......... | R$ .......... |
| **03** | Óleo para engrenagens e câmbio viscosidade SAE 90 API GL-5 que atende ao nível de desempenho API GL-5 e a especificação MIL-L-2105D.**Referência:** Petronas Tutela Gear 100 EP SAE90, similar ou superior. Embalagem em balde de 20 litros.Parte superior do formulárioParte inferior do formulário | BD | 10 | R$ .......... | R$ .......... |
| **04** | Óleo para Conversor de Torque viscosidade SAE 50, que atenda simultaneamente às especificações ALLISON C-4 e CAT TO-4.**Referência:** Petronas Tutela Trans TO4 – SAE50 Mineral / CAT TO-4 – ALLISON C-4, similar ou superior. Embalagem em Balde de 20 litros.  | BD | 02 | R$ .......... | R$ .......... |
| **05** | Óleo lubrificante hidráulico de base mineral com aditivo especial antidesgastante AW, no grau ISO VG 68 HLP. Classificação: DIN 51524 Parte 2, Parker Denison HF-0, Fives Cincinatti P-69/P-69/P-70.**Referência:** Petronas Hydrocer 68 – ISO VG 68, similar ou superior.Embalagem em Balde de 20 litros. | BD | 100 | R$ .......... | R$ .......... |
| **06** | Óleo hidráulico tipo ATF para transmissões automáticas aprovado de acordo com as especificações, DEXRON II e ALLISON C-4.**Referência:** YPF HIDRO ATF – L, similar ou superior.Embalagem em balde de 20 litros | BD | 02 | R$ .......... | R$ .......... |
| **07** | Óleo hidráulico viscosidade SAE 20w30 para tratores agrícolas e máquinas fora de estrada, também indicado para uso como fluido de freios e transmissão. Classificação: API GL-4 e ALLISON C-3.**Referência:** Petronas ARBOR Multi FX 20w30, similar ou superior.Embalagem em balde de 20 litros. | BD | 10 | R$ .......... | R$ .......... |
| **08** | Óleo hidráulico viscosidade SAE 10w30 para tratores agrícolas e máquinas fora de estrada, também indicado para uso como fluido de freios e transmissão. Classificação: AGCO FLUID 821 XL, ALLISON C-4, API GL-4, CNH MAT 3525.**Referência:** Petronas ARBOR MTF 10W30, similar ou superior.Embalagem em balde de 20 litros. | BD | 10 | R$ .......... | R$ .......... |
| **09** | Óleo lubrificante para engrenagens Hipoides, transmissão, integrantes de eixos e diferenciais, autoblocantes que exijam nível de desempenho API GL 5 e aditivação suplementar, com grau de viscosidade SAE 85w140; atende ao nível de desempenho API GL 5 e a especificação MIL-L- 2105D; aditivos, anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, abaixador do ponto de fluidez, agentes de extrema pressão. **Referência:** Petronas Tutela 300EP / API GL5, similar ou superior.Embalagem em balde de 20 litros. | BD | 04 | R$ .......... | R$ .......... |
| **10** | Óleo lubrificante de tecnologia 100% sintético para motores gasolina, etanol, flex e GNV, viscosidade SAE 5W40, Classificação: API SN, ACEA A3/B3-12, ACEA A3/B4-12. **Referência:** Petronas Selenia Perform 5w40 API SP/ ACEA A3/B4, similar ou superior.Embalagem em frascos de 1 (um) litro. | LT | 360 | R$ .......... | R$ .......... |
| **11** | Óleo lubrificante para motores gasolina, etanol, flex e GNV, viscosidade SAE 20W50, classificação API SL. **Referência:** Lubrax Essencial SL – 20w50 API SL, similar ou superior.Embalagem em frascos de 1 (um) litro. | LT | 48 | R$ .......... | R$ .......... |
| **12** | Fluido para Freios sintético de alto ponto de ebulição, atendendo à classificação DOT 3, para uso em sistemas de freios a disco ou tambor de veículos automotivos e tratores. Atendendo às normas FMVSS 116-DOT3, SAE J1703 e ABNT BR EB 155/1991 para fluidos de freio tipo 2 e 3.**Referência:** Fluido óleo de freio Dot3 Varga Trw, similar ou superior.Embalagem em frasco de 500 ml | Frasco500 ml | 40 | R$ .......... | R$ .......... |
| **13** | Óleo lubrificante de motor Scooter 10w40 Semi Sintético SAE 10W-40API SLJASO MB – A especificação JASO MB e recomendada para Scooters que precisam de uma condição de lubrificação com baixa fricção devido a utilização independente do sistema de transmissão (CVT).**Referência:** Código Original de Fabrica: 90793AB425, similar ou superior.**Marca:** Yamaha YamalubeEmbalagem em frascos de 01 (um) de Litro. | LT | 48 | R$ .......... | R$ .......... |
| **14** | Óleo lubrificante mineral para motocicleta motor 4 Tempos.SAE 20w-50;API SL/ JASO MA2;JASO MA2 M081YMC805**Referência:** MA2 M081YMC805, similar ou superior.**Marca:** Yamaha YamalubeEmbalagem em frascos de 01 (um) de Litro. | LT | 48 | R$ .......... | R$ .......... |
| **15** | Graxa lubrificante a base de sabão complexo de lítio, múltiplas aplicações industriais e automotivas, disponível no grau NLGI 2, EP2. **Referência:** Petronas Tutela KP 2 K, similar ou superior.Embalagem em Balde de 20 Kilos. | BD | 12 | R$ .......... | R$ .......... |
| **VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ ..........** |

|  |
| --- |
| **Lote 02**  |
| **Item** | **Descrição do objeto** | **Unidade** | **Quantidade** | **Valor unitário** | **Valor total** |
| **01** | Arla 32 - Agente Redutor Líquido Automotivo.**Referência:** Econox 32 – Agente Redutor Líquido de Nox Automotivo, similar ou superior.Embalagem em Balde de 20 litros | BD | 40 | R$ ..........  | R$ .......... |
| **VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ ..........** |

|  |
| --- |
| **Lote 03** |
| **Item** | **Descrição do objeto** | **Unidade** | **Quantidade** | **Valor unitário** | **Valor total** |
| **01** | Desengraxante tipo Solupan 1:40 (diluição) **Referência:** INQUIBRAS - ALCABRAS MASTER Desincrustante Alcalino, similar ou superior.Embalagem de 20 ou 50 litros. | LT | 500 | R$ .......... | R$ .......... |
| **02** | Desincrustante ativado roxão 1:40 (diluição) **Referência:** INQUIBRAS BRASATIVO MASTER Desincrustante Ácido, similar ou superior.Embalagem de 20 ou 50 litros. | LT | 500 | R$ .......... | R$ .......... |
| **03** | Shampoo Automotivo 1:40 (diluição) **Referência:** INQUIBRAS – INQUIMOL MASTER Detergente de limpeza automotiva, similar ou superior.Embalagem de 20 ou 50 litros. | LT | 100 | R$ .......... | R$ .......... |
| **VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ ..........** |

**CONDIÇÕES GERAIS:**

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

O prazo para fornecimento e entrega do objeto ocorrerá de acordo com a necessidade do (órgão) e determinado no Anexo I (Termo de Referência) do Edital.

O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias à aquisição do objeto, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, etc.), cotados separados e incidentes sobre a execução do objeto.

**Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias.

(local e data)

(assinatura e carimbo da proponente/representante legal da empresa)