**ANEXO I**

**TERMO DE REFERÊNCIA**

 **1 – OBJETO**

Aquisição de pneus novos, câmaras de ar e protetores de câmaras, para uso em Veículos e Máquinas pertencentes á frota desta autarquia.

**2 – DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

As licitantes interessadas deverão fornecer os produtos abaixo relacionados, com as seguintes quantidades e características mínimas:

**LOTE 01**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição do objeto** | **Unid.** | **Quant.** | **Valor Unitário****Estimado** | **Valor** **Total** |
| **01** | Pneu medida 175/70 R13 – 82T | UN | 50 | R$ 175,00 | R$ 8.750,00 |
| **02** | Pneu medida 175/70 R14 – 88T | UN | 40 | R$ 229,00 | R$ 9.160,00 |
| **03** | Pneu medida 205/55 R16 – 91V | UN | 04 | R$ 347,00 | R$ 1.388,00 |
| **04** | Pneu medida 5,60 x 15 | UN | 04 | R$ 209,00 | R$ 836,00 |
| **05** | Pneu medida 205/75 R16 – 110/100 | UN | 02 | R$ 553,00 | R$ 1.106,00 |
|  | **Valor Total****Global do Lote** | **R$ 21.240,00** |

**LOTE 02**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição Do Objeto** | **Unid.** | **Quant.** | **Valor Unitário****Estimado** | **Valor****Total**  |
| **01** | Pneu medida 215/75 R17,5 – 12 PR - Liso comum | UN | 08 | R$ 784,00 | R$ 6.272,00 |
| **02** | Pneu medida 1000 x 20 – 16 PR - Liso Comum | UN | 20 | R$ 1.056,00 | R$ 21.120,00 |
| **03** | Pneu medida 1000 x R20 – 16PR – Radial Liso | UN | 04 | R$ 1.515,00 | R$ 6.060,00 |
| **04** | Pneu medida 1100 x 22 – 16 PR – Liso Comum | UN | 04 | R$ 1.314,00 | R$ 5.256,00 |
|  | **Valor Total****Global do Lote** | **R$ 38.708,00** |

**LOTE 03**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição do objeto** | **Unid.** | **Quant.** | **Valor Unitário****Estimado** | **Valor****Total** |
| **01** | Pneu medida 275/80 R22,5 – 149/146M – Liso Comum | UN | 08 | R$1.384,00 | R$ 11.072,00 |
| **02** | Pneu medida 295/80 R22,5 – 152/148M – Liso Comum | UN | 05 | R$ 1.372,00 | R$ 6.860,00 |
|  | **Valor Total****Global do Lote** | **R$ 17.932,00** |

**LOTE 04**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição do objeto** | **Unid.** | **Quant.** | **Valor Unitário****Estimado** | **Valor****Total** |
| **01** | Pneu medida 12 x 16,5 – 12 PR | UN | 12 | R$ 1.090,00 | R$ 13.080,00 |
| **02** | Pneu medida 19,5 x 24 - R4 – 12 PR | UN | 06 | R$ 2.394,00 | R$ 14.364,00 |
|  | **Valor Total****Global do Lote** | **R$ 27.444,00** |

**LOTE 05**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição do objeto** | **Unid.** | **Quant.** | **Valor Unitário****Estimado** | **Valor****Total** |
| **01** | Câmara de ar medida 1100 x 22 | UN | 10 | R$ 120,00 | R$ 1.200,00 |
| **02** | Câmara de ar medida 1000 x 20 | UN | 10 | R$ 110,00 | R$ 1.100,00 |
| **03** | Protetor de câmara medida 1100 x 22 | UN | 10 | R$ 55,00 | R$ 550,00 |
|  | **Valor Total****Global do Lote** | **R$ 2.850,00** |

**2.1 –** Os pneus deverão possuir garantia de cinco anos, contra quaisquer defeitos de fabricação;

**2.2 –** Terem sido produzidos no máximo nos últimos 06 meses anterior a data da entrega;

**3 – JUSTIFICATIVA**

**3.1 -** A aquisição dos produtos discriminados neste Termo de Referência tem por finalidade atender a necessidade de manutenção dos veículos e máquinas desta Autarquia, substituindo, quando preciso, os pneus desgastados e danificados pelo tempo de uso.

**4 – ATENDIMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE**

**4.1 -** A empresa licitante deverá cotar produtos que atendam integralmente todas as normas técnicas vigentes, em especial da ABNT e INMETRO.

**4.2** – Os produtos devem atender á Portaria INMETRO 544 de 25/10/2012, exceto para os lotes nº 04 e nº 05, visto que a referida Portaria exclui a necessidade de certificação compulsória dos pneus de veículos não rodoviários e de fora de estrada, bem como aqueles para uso exclusivo em veículos agrícolas ou empilhadeiras.

**4.3 -** Os pneus devem conter o selo de identificação da Conformidade no âmbito do SBAC (Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade) nos pneus, que tem por objetivo indicar a existência de nível adequado de confiança e de que o produto está em conformidade com os requisitos estabelecidos nos RAC (Requisitos de Avaliação da Conformidade). O selo de identificação da Conformidade deve ser aposto, em pelo menos um dos flancos do pneu, de forma visível, indelével e em local que fique preservado durante a utilização do mesmo. Sua identificação será através de gravação em alto relevo, produzida durante a vulcanização, original no molde, composta pela marca do INMETRO e um número composto de 3 algarismo correspondente ao número de Registro no INMETRO. A aposição do Selo de Identificação da Conformidade deve obedecer aos critérios estabelecidos na Portaria INMETRO n.º 179/2009 e demais portarias que venham a alterá-la.

**5 – LOCAL DE ENTREGA E PRAZO**

**5.1** - A empresa vencedora deverá entregar o objeto no almoxarifado da SAECIL – Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme, sito á Rua Padre Julião, 971, Centro, Leme/SP, em horário comercial, das 07:00 às 11:00 e das 12:30 ás 16:00 horas, de segunda à sexta feira.

**5.2** - A SAECIL não está obrigada a adquirir uma quantidade mínima dos materiais, ficando ao seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da aquisição.

**5.3 -** O fornecimento dos produtos deve ser feito em até 20 (vinte) dias corridos, após a expedição do Pedido de Fornecimento, feito pelo Departamento de Compras e Licitações da SAECIL.

**5.4** - Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada, as despesas e custos com transporte e pessoal de apoio para o transporte e entrega dos produtos durante o período de execução do contrato.

**Fiscal Responsável pelo recebimento dos produtos:** Cristiano Pires de Andrade.

**Validade da proposta:** não podendo ser inferior a 60 (sessenta) dias.

Leme, 26 de agosto de 2016.

VALENTIN FERREIRA

Diretor-Presidente